示例目的：
          UART和SPI之间进行同步半双工模式的通讯。

硬件资源：
          1. CW32L052RxTx StartKit
          2. 时钟HSIOSC
          3. 系统时钟设置为HSIOSC时钟2分频，24MHz，PCLK、HCLK不分频，PCLK=HCLK=SysClk=24MHz
          4. UART的传输时钟设置为PCLK，12分频
		  5. SPI的时钟设置为PCLK，2分频
          6. PA15（LED1）设置为PUSH-PULL输出
		  7. PC10（LED2）设置为PUSH-PULL输出

演示说明：
          UART查询方式（TXE）发送TxBuffer1缓冲区的数据到SPI；
          SPI查询方式（RXNE）接收数据，并存储到RxBuffer2缓冲区。

          SPI查询方式（TXE）发送TxBuffer2缓冲区的数据到UART；
          UART查询方式（RC）接收数据，并存储到RxBuffer1缓冲区。

          比较TxBuffer1和RxBuffer2、TxBuffer2和RxBuffer1，
          如果数据一致，LED1亮，否则LED2亮。

硬件连接：
          UART1_TXD (PA08) -- SPI1_SCK  (PA10)
          UART1_RXD (PA09) -- SPI1_MISO (PA11)
          UART   CS (PA00) -- SPI1_CS   (PA15) (可选 硬件NSS) 

使用说明：
+ EWARM
          1. 打开project.eww文件
          2. 编译所有文件：Project->Rebuild all
          3. 载入工程镜像：Project->Debug
          4. 运行程序：Debug->Go(F5)

+ MDK-ARM
          1. 打开project.uvproj文件
          2. 编译所有文件：Project->Rebuild all target files
          3. 载入工程镜像：Debug->Start/Stop Debug Session
          4. 运行程序：Debug->Run(F5)
