示例目的：
          演示LCD驱动使用外部电路提供分压的使用

硬件资源：
          1. CW32L052RxTx StarKit
          2. 时钟HSI、LSI
          3. 系统时钟由HSI提供6分频的8MHz时钟， PCLK、HCLK不分频，
             PCLK=HCLK=SysClk=8MHz
          4. LCD驱动模块的时钟由LSI提供，约为32.8kHz，LCD的偏置电压为外部电容电路提供,duty为1/4，扫描频率为256Hz  
          5. LCD  驱动引脚分配如下：
            PA12 COM3
            PA11 COM2
            PA10 COM1
            PA09 COM0
            PA08 SEG0
            PC09 SEG1
            PC08 SEG2
            PC07 SEG3
            PC06 SEG4
            PB15 SEG5
            PB14 SEG6
            PB13 SEG7
            PB12 SEG8
            PB11 SEG9
            PB10 SEG10           
            PC05 SEG13
            PC04 SEG14
            PA07 SEG15
            PA06 SEG16
            PA03 SEG17

            PB03 VLCD4
            PB04 VLCD3
            PB05 VLCD2
            PB06 VLDE1

演示说明：
          开发板上电后LCD屏显示8.8。
          
          
使用说明：
+ EWARM
          1. 打开project.eww文件
          2. 编译所有文件：Project->Rebuild all
          3. 载入工程镜像：Project->Debug
          4. 运行程序：Debug->Go(F5)

+ MDK-ARM
          1. 打开project.uvproj文件
          2. 编译所有文件：Project->Rebuild all target files
          3. 载入工程镜像：Debug->Start/Stop Debug Session
          4. 运行程序：Debug->Run(F5)
