示例目的：
          演示ATIM触发ADC采样的功能。

硬件资源：
          1. CW32L052RxTx StarKit
          2. 时钟HSI
          3. 系统时钟设置为HSI时钟不分频, PCLK、HCLK不分频，PCLK=HCLK=SysClk=48MHz
          4. ATIM边沿计数，上计数模式，16分频，ARR设置为29999，溢出周期10ms, 
             当OC3B匹配事件法神时触发ADC
          5. ADC 使用通道10单次转换，转换结束后触发中断
          6. PB00设置为ADC的输入
          7. PA15设置为PUSH-PULL输出，驱动LED1

演示说明：
          本例中，ATIM在PWM模式下配置ATIM的OC3B时间用于触发ADC

使用说明：
+ EWARM
          1. 打开project.eww文件
          2. 编译所有文件：Project->Rebuild all
          3. 载入工程镜像：Project->Debug
          4. 运行程序：Debug->Go(F5)

+ MDK-ARM
          1. 打开project.uvproj文件
          2. 编译所有文件：Project->Rebuild all target files
          3. 载入工程镜像：Debug->Start/Stop Debug Session
          4. 运行程序：Debug->Run(F5)
