示例目的：
          演示GPIO的默认中断的使用

硬件资源：
          1. CW32L052RxTx StarKit
          2. 时钟HSI
          3. 系统时钟设置为HSI时钟6分频，8MHz， PCLK、HCLK不分频，PCLK=HCLK=SysClk=8MHz
          4. PA02，PA04 中断输入，PA15， PA10输出

演示说明：
         按下KEY1，LED1的状态改变，松开KEY1， LED1的状态改变。
         按下KEY2，LED2的状态改变，松开KEY2， LED2的状态改变。

使用说明：
+ EWARM
          1. 打开project.eww文件
          2. 编译所有文件：Project->Rebuild all
          3. 载入工程镜像：Project->Debug
          4. 运行程序：Debug->Go(F5)

+ MDK-ARM
          1. 打开project.uvproj文件
          2. 编译所有文件：Project->Rebuild all target files
          3. 载入工程镜像：Debug->Start/Stop Debug Session
          4. 运行程序：Debug->Run(F5)
