示例目的：
         演示AUTOTRIM同过LSE自动校准HSIOSC的功能

硬件资源：
          1. CW32L052RxTx StartKit
          2. 时钟HSI，LSE
          3. 系统时钟设置为HSISOC,44.2MHZ， PCLK、HCLK不分频，PCLK=HCLK=SysClk=44,2MHz
          4. AUTOTRIM使用LSE作为参考，单次，自动校准HSIOSC
          5. PC10、PA15设置为PUSH-PULL输出，驱动LED1、LED2

演示说明：
          程序开始时通过更改默认的HSI的TRIM值将HSIOSC的频率改变到约44.2Mhz，然后通过LSE产生的高精度32768Hz频率对HSIOSC频率进行自动校准，校准结束后LED以1HZ的频率闪烁。

使用说明：
+ EWARM
          1. 打开project.eww文件
          2. 编译所有文件：Project->Rebuild all
          3. 载入工程镜像：Project->Debug
          4. 运行程序：Debug->Go(F5)

+ MDK-ARM
          1. 打开project.uvproj文件
          2. 编译所有文件：Project->Rebuild all target files
          3. 载入工程镜像：Debug->Start/Stop Debug Session
          4. 运行程序：Debug->Run(F5)
