示例目的：
          演示SWD端口配置为GPIO和UART端口功能。

硬件资源：
          1. CW32L012FxPx StartKit
          2. 时钟HSI
          3. 系统时钟设置为HSI时钟24分频（默认），4MHz， PCLK、HCLK不分频，PCLK=HCLK=SysClk=4MHz
          4. PA13和PA14

演示说明：
          程序上电2S后，PA13和PA14从默认的SWD功能切换为GPIO，PA13和PA14再电平翻转10秒
          后，功能切换为UART1的RXD和TXD.

使用说明：
+ EWARM
          1. 打开project.eww文件
          2. 编译所有文件：Project->Rebuild all
          3. 载入工程镜像：Project->Debug
          4. 运行程序：Debug->Go(F5)

+ MDK-ARM
          1. 打开project.uvproj文件
          2. 编译所有文件：Project->Rebuild all target files
          3. 载入工程镜像：Debug->Start/Stop Debug Session
          4. 运行程序：Debug->Run(F5)