示例目的：
         本例程演示如何将 CW32L012 内部 DAC1 输出的三角斜坡信号连接到 OPA1，并将 OPA1 配置为输出缓冲器。

硬件资源：
          1.CW32L012CxTx StartKit板
          2.系统时钟默认为HSIOSC 12分频，PCLK、HCLK不分频，PCLK=HCLK=SysClk=8MHz
          3.调试打印串口使用UART3，PA08为TXD
          4.DAC1配置为软件触发三角波输出，内部连接至OPA1_INP4
          5.OPA1配置为跟随器缓冲模式，OPA1_OUT从PB00输出
          6.使用ADC1的CH13采样内部DAC1_OUT，使用CH8采样OPA1_OUT

演示说明：
          内部 DAC1 输出软件触发的三角斜坡信号，经 OPA1_INP4 进入 OPA1，PB00 输出跟随缓冲后的信号。程序通过UART3打印BGR、DAC1_OUT和OPA1_OUT的ADC采样值及换算电压。

使用说明：
+ EWARM
          1. 打开project.eww文件
          2. 编译所有文件：Project->Rebuild all
          3. 载入工程镜像：Project->Debug
          4. 运行程序：Debug->Go(F5)

+ MDK-ARM
          1. 打开Project.uvprojx文件
          2. 编译所有文件：Project->Rebuild all target files
          3. 载入工程镜像：Debug->Start/Stop Debug Session
          4. 运行程序：Debug->Run(F5)
