示例目的：
          利用MCO时钟输出功能将不同的时钟源从PA04引脚输出，用户可通过按键KEY1循环切换时钟源和分频比。

硬件资源：
          1. CW32L012 StartKit
          2. 系统默认使用HSI时钟24分频，PCLK、HCLK不分频，PCLK=HCLK=SysClk=4MHz
          3. PA04配置为MCO输出引脚
          4. PA00配置为浮空输入作为按键KEY1使用
          5. 程序中依次使用HCLK、PCLK、HSI、LSI、HSE和LSE作为MCO输出源

演示说明：
          程序启动后先从PA04输出HCLK，每次按下并释放KEY1后依次切换MCO输出：HCLK、PCLK/2、HSIOSC/8、LSI/64、HSE/128、LSE/256。用户可使用示波器观测PA04引脚上的时钟波形。

使用说明：
+ EWARM
          1. 打开project.eww文件
          2. 编译所有文件：Project->Rebuild all
          3. 载入工程镜像：Project->Debug
          4. 运行程序：Debug->Go(F5)

+ MDK-ARM
          1. 打开rcc_mco.uvprojx文件
          2. 编译所有文件：Project->Rebuild all target files
          3. 载入工程镜像：Debug->Start/Stop Debug Session
          4. 运行程序：Debug->Run(F5)
