示例目的：
            接收数据匹配功能示例。

硬件资源：
          1. CW32L012 StartKit
          2. 时钟HSIOSC
          3. 系统时钟设置为HSIOSC时钟12分频，8MHz，PCLK、HCLK不分频，PCLK=HCLK=SysClk=8MHz
          4. UART的传输时钟设置为PCLK，波特率9600，奇校验

演示说明：
         设置串口以DMA的方式接收数据，接收字符匹配检测开启，等待匹配标志置位，当匹配的接收字符后，将接收到的数据通过DMA发送，然后复位DMA接收。
          

硬件连接：
          UART3_TXD (PA8) -- PCRX
          UART3_RXD (PA9) -- PCTX  

使用说明：
+ EWARM
          1. 打开project.eww文件
          2. 编译所有文件：Project->Rebuild all
          3. 载入工程镜像：Project->Debug
          4. 运行程序：Debug->Go(F5)

+ MDK-ARM
          1. 打开project.uvproj文件
          2. 编译所有文件：Project->Rebuild all target files
          3. 载入工程镜像：Debug->Start/Stop Debug Session
          4. 运行程序：Debug->Run(F5)
