示例目的：
         本例程演示如何将 CW32L012 内部运算放大器 OPA1 配置为独立模式同相放大器。输入信号从正端进入，增益由外部电阻网络设定，输出与输入同相并按外部电路设定比例放大。

硬件资源：
          1.CW32L012CxTx StartKit板
          2.系统时钟默认为HSIOSC 12分频，PCLK、HCLK不分频，PCLK=HCLK=SysClk=8MHz
          3.调试打印串口使用UART3，PA08为TXD
          4.使用OPA1的INP2（PA06）、INN2（PA07）和OUT（PB00），板上跳线J4、J6、J7需要用跳帽短路，J5的PA06与OP1+短路，PA07与OP1-短路，PB00与OP1O短路
          5.SIN+输入信号，SOUT输出信号
          6.使用ADC1的CH6采样OPA1输入，使用CH8采样OPA1输出，使用内部1.2V参考计算AVCC

演示说明：
          在PA06（OPA1_INP2）输入低频正弦或直流电压，PB00（OPA1_OUT）输出同相放大后的信号。独立模式下OPA内部PGA增益配置不决定实际放大倍数，实际增益由外部反馈电阻网络决定。
          程序通过UART3周期打印BGR、OPA输入和OPA输出的ADC采样值及换算电压，可用示波器或ADC采样验证输入输出关系。

使用说明：
+ EWARM
          1. 打开project.eww文件
          2. 编译所有文件：Project->Rebuild all
          3. 载入工程镜像：Project->Debug
          4. 运行程序：Debug->Go(F5)

+ MDK-ARM
          1. 打开Project.uvprojx文件
          2. 编译所有文件：Project->Rebuild all target files
          3. 载入工程镜像：Debug->Start/Stop Debug Session
          4. 运行程序：Debug->Run(F5)
