示例目的：
         本例程演示 CW32L012 内部运算放大器的片上可编程增益放大器（PGA）功能。无需外部电阻，通过寄存器即可选择 ×2、×4、×8、×16、×32 五种
         正向增益，节省 BOM 并降低噪声，适合传感器小信号放大、ADC 前端驱动等场景。

硬件资源：
          1.CW32L012CxTx StartKit板
          2.系统时钟默认为HSIOSC 12分频，PCLK、HCLK不分频，PCLK=HCLK=SysClk=8MHz
          3.调试打印串口使用UART3，PA08为TXD
          4.使用OPA1的INP1（PA03）和OUT（PB00），PGA模式下负端不连接IO
          5.使用ADC1的CH3采样OPA1输入，使用CH8采样OPA1输出

演示说明：
          在 PA03（OPA1_INP1）输入一个低频正弦或直流小信号；PB00（OPA1_OUT）输出同相放大后的信号。增益由寄存器 AMP[2:0] 设定，例程默认 ×8，
          即 VOUT = VIN × 8。可用示波器或 ADC 采样验证：输出摆幅 ≤ VDDA，波形与输入同相。程序通过UART3周期打印BGR、OPA输入和OPA输出的ADC采样值及换算电压。

使用说明：
+ EWARM
          1. 打开project.eww文件
          2. 编译所有文件：Project->Rebuild all
          3. 载入工程镜像：Project->Debug
          4. 运行程序：Debug->Go(F5)

+ MDK-ARM
          1. 打开Project.uvprojx文件
          2. 编译所有文件：Project->Rebuild all target files
          3. 载入工程镜像：Debug->Start/Stop Debug Session
          4. 运行程序：Debug->Run(F5)
