示例目的：
          采用查询方式，通过I2C接口和VC比较器， 实现I2C主设备5V供电，和I2C从机3V供电进行数据通信。

硬件资源：
          1. CW32L012C8T6 StartKit
          2. 时钟HSI
          3. 系统时钟设置为HSI时钟3分频，32MHz， PCLK、HCLK不分频，PCLK=HCLK=SysClk=32MHz
          4. PB09/PB08设置为PUSH-PULL输出，驱动LED
          5. VC1，VC2，使用Vcore作为参考电压，使用内部电阻网络分压。
          6. PA04为I2C1的SCL，PA05为I2C1的SDA

演示说明：
          1、采用默认时钟配置，初始化I2C为主机，100KHz，不使能I2C中断。
          2、I2C的SCL和SDA输入分别选择为VC1的输出和VC2的输出，均通过內部互联实现，不需要外部连线
          3、I2C的主机向从设备EEPROM 24C02（地址0x50）的0x00-0x07地址写入0x01-0x08
          4、然后I2C主机再向从设备EEPROM 24C02（地址0x50）的0x00-0x07地址读出数据

硬件连接：
          LPI2C_MASTER SCL  (PA04)-- 24C02 SCL
          LPI2C_MASTER SDA  (PA05)-- 24C02 SDA           

使用说明：
+ EWARM
          1. 打开project.eww文件
          2. 编译所有文件：Project->Rebuild all
          3. 载入工程镜像：Project->Debug
          4. 运行程序：Debug->Go(F5)

+ MDK-ARM
          1. 打开project.uvproj文件
          2. 编译所有文件：Project->Rebuild all target files
          3. 载入工程镜像：Debug->Start/Stop Debug Session
          4. 运行程序：Debug->Run(F5)
