示例目的：
		演示CORDIC生成2000个正弦波形的点，然后DAC根据这些点来输出一定频率的正弦波，正弦波幅度0~VDD，频率由BTIM1的溢出周期来调控
        
硬件资源：
          1. CW32L012 StartKit
          2. 时钟HSI
          3. 系统时钟设置为HSI时钟默认24分频，4MHz， PCLK、HCLK不分频，PCLK=HCLK=SysClk=4MHz
		  4. CORDIC计算sinx在[-Π,Π]之间的值，生成2000个点，储存在数组point[2000]中
		  5. BTIM1对PCLK进行96分频，计数时钟96M，重载值是0，溢出频率是1M
		  6. DAC的通道1，选择外部触发更新，BTIM1触发DAC1把DHR12R1寄存器中的值更新到DOR1寄存器中，BTIM1每1us触发DAC1更新一次
		  7. DMA会在DAC每次将数据更新到DOR1中后，立马把数组point[2000]中下一个数据更新到DAC的寄存器DHR12R1中，2000个数据传完会自动循环传输

演示说明：
		  PB00是DAC的通道1，它输出正弦波形，可以用示波器观察。正弦波的频率 = BTIM的溢出频率/2000个点 = 1M/2000 = 500Hz
		  
使用说明：
+ EWARM
          1. 打开project.eww文件
          2. 编译所有文件：Project->Rebuild all
          3. 载入工程镜像：Project->Debug
          4. 运行程序：Debug->Go(F5)

+ MDK-ARM
          1. 打开project.uvproj文件
          2. 编译所有文件：Project->Rebuild all target files
          3. 载入工程镜像：Debug->Start/Stop Debug Session
          4. 运行程序：Debug->Run(F5)
